CESAR HENRIQUE KÁLLAS

SISTEMAS OPERACIONAIS II

ESPECIFICAÇÃO CAMADA INDEPENDENTE

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Faculdade de Engenharia de Computação

Turma III – Grupo 9

Dezembro de 2004

O trabalho está funcionando de acordo com a especificação, eu refiz todos os outros documentos de acordo com o trabalho agora.

Resultados:

Resultado Plano Testes e Integração
Teste	Resulado
1	A chamada ffopen retornou realmente o número inteiro negativo para um arquivo inexistente a ser aberto.
2	Quando a chamada ffopen tentou abrir um arquivo sem executar o driver, foi retornado um inteiro negativo conforme descrito na especificação (-3).
3	Após abrir 10 vezes o mesmo arquivo e a lista de arquivos abertos ser incrementada (seu contador) foi retornado um erro com negativo inteiro referindo-se a lista de descritores do processo estar cheia, conforme especificado.
4	Quando tentou-se acessar com o driver o bfd (diretório em disco) e o mesmo não existia, foi retornado o erro correspondente a um arquivo inexistente (-1) houve um erro aqui.
5	Teste não realizado.

Dados de entrada para os testes:

executa driver e fat com o caminho /windows/desktup.ohtml 1

não executa driver e executa a fat com qualquer caminho /windows/desktup.ohtml 1

executa driver e fat com o caminho mais de 10 vezes /windows/desktop/notas.html 1

renomeia diretorio bfd para outro nome tenta abrir qualquer arquivo (caminho)

Cesar Henrique Kallas

2004-12-09T02:29:14